**SPECYFIKACJA TABLIC i NAKLEJEK**

Przedmiot zamówienia musi zawierać elementy graficzne zgodne z wytycznymi zamieszczonymi na [www.rpo.dolnyslask.pl](http://www.rpo.dolnyslask.pl).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Przedmiot rozeznania cenowego | Specyfikacja | Liczba sztuk |  |
| 1 | Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej | Minimalnyrozmiar to 80x120 cm, blacha ocynkowana o grubości min. 1mm wyklejona folią zadrukowaną w pełnym kolorze, zabezpieczenie laminatem przed promieniami UV, 4 otwory montażowe, 4 dystanse ze stali kwasoodpornej wraz z kołkami mocującymi, na stelażu z profili stalowych, posadowionych w podłożu z ziemi, wysokość stelaża po montażu-2,20 m od poziomu gruntu do górnej krawędzi tablicy, wykonana z wysokiej jakości materiałów | 1 |  |
| 2 | Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej | Minimalnyrozmiar to 80x120 cm, blacha ocynkowana o grubości min. 1mm wyklejona folią zadrukowaną w pełnym kolorze, zabezpieczenie laminatem przed promieniami UV, 4 otwory montażowe, 4 dystanse ze stali kwasoodpornej wraz z kołkami mocującymi, na stelażu z profili stalowych,. posadowionych w podłożu z ziemi, wysokość stelaża po montażu-2,20 m od poziomu gruntu do górnej krawędzi tablicy, wykonana z wysokiej jakości materiałów, trwałość min 5 lat od zakończenia projektu. | 1 |  |
| 3 | Zaprojektowanie i wykonanie naklejek informacyjnych | Wymiary minimum 6cm szerokość i 4,5cm wysokość. Druk cyfrowy w kolorze, surowiec foliowy, cięcie po obrysie, samoprzylepne, wysokiej jakości. | 100 |  |
|  |  |  |
|  |  |