ZAŁĄCZNIK NR 3

**SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC**

1. **Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych**
2. W kotłowni wysokoprężnej w bud. nr 1 (poz. Nr I.1 i I.2 załącznika nr 2) od palenisk kotłów parowych opalanych paliwem gazowym (olejowym) 2 szt. oraz 1 szt. od paleniska kotła wodnego z palnikiem gazowym, 2 razy w roku zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 4);
3. W kotłowni wodnej w bud. ZBO- kominy stalowe śr.300 mm -2 szt. (poz. Nr II.1 załącznika nr 2), 2 razy w roku zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 4);
4. **Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych:**
5. W kotłowni wysokoprężnej w bud. nr 1 (poz. Nr I.3, I.4 i I.5 załącznika nr 2) od czerpni do wywiewu 2 razy w roku zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 4);
6. W kotłowni wodnej w bud. ZBO- przewody wywiewne śr.300 mm – 2 szt. (poz. Nr II.2 załącznika nr 2), 2 razy w roku zgodnie z harmonogramem (załącznik nr 4);
7. **Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego urządzeń kominowych** (poz. Nr I i II załącznika nr 2) z wydaniem protokołu okresowej kontroli – 1 raz w roku zgodnie
z harmonogramem (załącznik nr 4).
8. **W przypadku zakłóceń wynikających z wadliwej pracy emiterów odprowadzających spaliny należy podjąć działanie interwencyjne w ciągu 6 godz. od otrzymania zgłoszenia.**

Uwaga: Kwotę za usługę awaryjnego czyszczenia należy uwzględnić w cenie oferty