Wrocław dnia 31.05.2012 r.

SPECYFIKACJA

dla zadania: „Wykonanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem

usterek i naprawami awaryjnymi dźwigów (wind) zainstalowanych w obiek-

-tach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikl. SP ZOZ we Wrocławiu”.

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu zleca wykonanie konserwacji stałej okresowej zgodnie z Dz. Ust. nr193/poz.1890/2003r dla:

• dźwigu towarowego małego D-14 nie mniej niż co 60 dni

• dźwigów szpitalnych D-6, D-7, D-10 i D-12 nie mniej niż co 30 dni

• dźwigu towarowo-osobowego D-2 nie mniej niż co 30 dni

• dźwigów osobowych D-1, D-3, D-4, D-5, D-8, D-9, D-15 i D-17 nie mniej niż co 30 dni

Zakres robót polega na:

• sprawdzeniu stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych, konser-

-wacji dźwignicy oraz cięgien nośnych stanu olinowania i ich zamocowań,

• sprawdzeniu działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych,

• sprawdzeniu działania urządzeń sterujących oraz poprawności funkcjonowania obwodów

sygnalizacyjnych i oświetlenia,

• sprawdzeniu prawidłowości obsługi dźwigów,

• wymianie w razie potrzeby (wyeksploatowanych) następujących elementów dźwigu:

- styków w stycznikach kierunkowych,

- styków w kasetach sterowniczych,

- kontaktów i przeciwkontaktów w drzwiach kabinowych i szybowych,

- styków w kontaktach aparatury bezpieczeństwa,

- żarówek w kasetach sterowniczych, szybie i maszynowni,

- uszkodzonych śrub i podkładek,

- okresowej wymianie oleju,

• czyszczeniu i smarowaniu poszczególnych elementów i części trących dźwigu,

• usuwaniu ewentualnego zawilgocenia podszybia,

• utrzymaniu estetyki kabiny przewozowej po przeprowadzonej konserwacji,

• regulacji poszczególnych podzespołów i elementów dźwigowych oraz usuwaniu drobnych

awarii i usterek związanych z regulacją urządzeń w tym również ich malowanie.

Niezależnie od konserwacji stałej okresowej określonej jak wyżej, do obowiązków Wykonaw-

-cy zgodnie z Dz.Ust.nr 193/poz. 1890/2003 należy sprawdzić przez oględziny nie mniej niż co

12 m-cy:

• konstrukcję nośną, w szczególności połączenia spawane, nitowane i rozłączne,

• tor jezdny dźwignic szynowych,

• oraz wykonywać pomiary elektryczne: ochronne, rezystancję uziemień roboczych, rezystancję

izolacji poszczególnych obwodów elektrycznych wraz ze sprawdzeniem skuteczności ochrony

przeciwporażeniowej.

Za usunięcie awarii urządzeń dźwigowych uważa się:

- przywrócenie prawidłowej funkcji dźwigu, doprowadzenie do stanu technicznego przed awarią,

- zabezpieczenie przed wypadkami bądź zagrożeniami wynikającymi z niesprawnego urządzenia

w przypadku braku możliwości naprawienia urządzenia w trybie natychmiastowym.

Za naprawę awaryjną uważa się przywrócenie do pracy w trybie pilnym urządzeń dźwigowych.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Konserwacja stała planowa, która realizowana będzie wg Planu (harmonogramu) robót opra-

-cowanego przez Wykonawcę w układzie rocznym w godz.8-15. Harmonogram robót musi

być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

2. Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń dźwigowych zapewniając ich bezpieczną

i bezawaryjną pracę.

3. Brać czynny udział w badaniach technicznych dźwigów prowadzonych przez właściwą jedno-

-stkę Wojskowego Dozoru Technicznego (zwaną dalej WDT).

4. Podczas konserwacji zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać instrukcji konserwacji

urządzeń dźwigowych oraz wytycznych Inspektorów WDT.

5. Wykonawca przy prowadzeniu prac konserwacyjnych lub naprawczych zobowiązany jest we

własnym zakresie oznaczyć drzwi wejściowe do dźwigu na każdej kondygnacji tabliczką z

informacją o treści „Przegląd techniczny dźwigu” lub w przypadku odstawienia dźwigu z

eksploatacji - braku możliwości usunięcia awarii tabliczką z informacją o treści „ Dźwig

wyłączony z eksploatacji z powodu awarii” oraz zabezpieczy dźwigi na których wykonywane

będą prace konserwacyjne i naprawcze.

6. Przedkładać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, na wymienione elementy,

części, podzespoły dźwigu zgodnie z normami przewidzianymi dla urządzeń dźwigowych.

7. Termin przystąpienia do usuwania awarii przy dźwigach szpitalnych to max. 30 minut oraz

max. 60 minut przy pozostałych dźwigach Szpitala licząc od powiadomienia telefonicznego

bądź faxem przez Zamawiającego bez względu na porę dnia i nocy. Usunięcie awarii bądź

zabezpieczenie niesprawnego dźwigu nie może trwać dłużej niż 120 minut od zgłoszenia.

8. Czas naprawy urządzenia dźwigowego nie może trwać dłużej niż 24 godz. W przypadkach

szczególnych za wiedzą i zgodą Zamawiającego ( powiadomienie Zamawiającego na piśmie

faxem na nr 71/766 07 78) czas naprawy może trwać nie dłużej niż 48 godzin od zgłoszenia.

9. Każde usunięcie awarii, wykonanie naprawy Wykonawca ma obowiązek odnotować w dzien-

-niku – książce konserwacji dźwigu oraz w rejestrze zgłoszeń znajdujący się na portierni

głównej Szpitala (budynek nr 36 Poliklinika), a o zaistniałej sytuacji musi powiadomić WDT

zgodnie z Dz. Ust. nr 193/poz1890/2003r.

10. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wzór karty napraw, który stanowił będzie

dodatkowy element umowy – załącznik nr 2.

Oferent winien jest określić w ofercie:

1. Miesięczną ryczałtową cenę za konserwację poszczególnych dźwigów wyszczególnionych

w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część umowy.

2. Miesięczną ryczałtową cenę stanowiącą sumę jednostkowych miesięcznych cen ryczałto-

-wych za poszczególne dźwigi (załącznik nr 1).

3. Wynagrodzenie ryczałtowe netto i brutto ( powiększone o podatek VAT obowiązujący

z mocy prawa) za świadczenie usługi konserwacyjnej za okres trwania umowy tj. za 12

miesięcy.

4. Rozliczenie konserwacji planowanej przyjąć w rozliczeniu miesięcznym. Wystawienie

faktury VAT możliwe po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego za konserwację

urządzeń dźwigowych ( załącznik nr 3 – protokół zdawczo-odbiorczy za konserwację

urządzeń dźwigowych opracuje Oferent i załączy do oferty).

5. Usuwanie awarii - usterek nie związanych z wymianą materiałów traktowane będzie przez

Zamawiającego jako usługa konserwacyjna nieodpłatna.

6. Naprawy awaryjne związane z wymianą uszkodzonych lub wyeksploatowanych materiałów

realizowane będą osobnymi zleceniami. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia

wyceny ofertowej - kosztorysu ofertowego i przedstawienia jego do sprawdzenia i zaakcep-

-towania przez Zamawiającego. Kosztorys ofertowy Wykonawca opracuje na bazie KNR-u

7-34 lub KNPnRPDE i KNR-ów 4-03, 5-08 oraz w oparciu o czynniki cenotwórcze tj.:

stawkę netto roboczogodziny - R, koszty pośrednie - Kp, koszty zakupu materiałów – Kz,

oraz zysk – Z oraz w oparciu o cenę hurtową materiału potwierdzoną przez dostawcę mater-

-iału. Kosztorys ofertowy przedstawi Zamawiającemu celem sprawdzenia i zaakceptowania.

Rozliczenie zlecenia za wykonanie naprawy awaryjnej związanej z wymianą uszkodzonych

lub wyeksploatowanych materiałów odbywać się będzie kosztorysem powykonawczym w

oparciu faktycznie wykopane jednostki obmiarowe oraz ceny jednostkowe określone w kosz-

-torysie ofertowym opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego.

6. Oferent osobno przedstawi czynniki cenotwórcze na w/w usługi tj.: stawkę netto roboczo-

-godziny – R-g, koszty pośrednie – Kp, koszty zakupu materiałów – Kz oraz zysk – Z. Vat

– V obowiązuje z mocy prawa.

7. Termin płatności licząc od daty wystawienia faktury (nie mniej niż 30 dni).

8. Okres gwarancji na wymienione-zamontowane materiały oraz jakość wykonanej pracy,

lecz nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty odbioru wykonanych robót, określonych

przez Zamawiającego w protokóle odbioru robót.

9. Kryterium wyboru ofert 100% cena.

Osobą do kontakty ze strony Zamawiającego jest p. Janusz SŁUCHOCKI tel. 71/766 06 40,

lub kom. 661 276 249 od godz. 8°° do 15°°. Oferty można składać: faxem na nr 71/766 07 78,

mailem tun @ 4 wsk.pl, lub osobiście w sekretariacie Logistyki – budynek nr 44 na terenie szpitala do dnia 14.06.2013r do godz.14ºº.