|  |
| --- |
|  |

*Wrocław 19.01.2015r*

**Dotyczy: „Dostawa suszarki bębnowej przemysłowej LAVAMAC LS 530”**

**W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego zakupu suszarki przemysłowej bębnowej firmy Lavamac LS 530, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie:**

Aby suszarka parowa funkcjonowała poprawnie potrzeba dodatkowych elementów instalacyjnych, takich jak: zawory parowe na przy wejściu pary, zawór przy wyjściu kondensatu, filtr, węże elastyczne. Elementy te stanowią nie małe koszty.

**Pytanie:**

Proszę o dokładne sprecyzowanie co ma wchodzić w cenę dostawy i co będzie przygotowywane z Państwa strony ?

**Odpowiedź: Zgodnie z § 1 i § 2 ust. 1 wzoru umowy ,,Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować   
i uruchomić w siedzibie Zamawiającego (Pralnia szpitalna ul. Weigla 5; Wrocław) zamówiony pisemnie przedmiot umowy… „**

**Należy uwzględnić następujące materiały niezbędne do podłączenia maszyny:**

**- zawór parowy flanszowy DN – 25 PN-16 na wejście w ilości 1 szt.,**

**- zawór parowy flanszowy DN – 25 PN-16 na wyjście w ilości 1 szt.,**

**lub mogą być zawory parowe DN – 20 PN-16**

**- flansze do powyższych zaworów w ilości 4 szt.,**

**- węże parowe elastyczne o długości ok. 800 mm w ilości 2 szt.**

**- końcówki M – 20 do podłączenia węży w ilości 2 szt.**

**Pracownik Zamawiającego będzie współpracował z Wykonawcą, celem wskazania miejsca podłączenia do odpowiednich mediów potrzebnych do uruchomienia maszyny, wskazania miejsca zainstalowania urządzenia   
( t. j. miejsce dotychczasowo zainstalowanej maszyny). Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania można się skontaktować bezpośrednio na nr telefonu 600-166-562 z Panem Stanisławem Markowskim.**

**Z poważaniem**

St. Specjalista Ds. Zaopatrzenia Jacek Golonko tel. 71 766-05-42