**Załacznik nr 1**

**PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE**

**Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń -4 kpl.**

**Wykonawca: ……………………………………………..**

**Nazwa i typ: ……………………………………………..**

**Producent/ Kraj : ……………………………………………..**

**Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2015**

**\*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie**

| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry wymagane\*** | **parametry oferowane / nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania | Tak, podać |  |
| 2. | Funkcja dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym  | Tak, podać |  |
| 3. | Zasilanie elektryczne 230V ± 10%, 50–60 Hz | Tak, podać |  |
|  | Dezynfekcja pomieszczeń o wielkości co najmniej od 25 do 500 m3 | Tak, podać |  |
|  | Waga maksymalnie 6 kg | Tak, podać |  |
|  | Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego | Tak, podać |  |
|  | Środek dezynfekcyjny dwuskładnikowy oparty na 6 % nadtlenku wodoru + kationy srebraalbo inne środki aktywne wobec: bakterii (z MRSA), spor (w tym Clostridium difficile, bacilus sublitis), prątków, grzybów, wirusów z HBV,HCV, HIV, Polio, Adeno  | Tak, podać |  |
|  | Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 1l butelkach | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 5 mikronów | Tak, podać |  |
|  | Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie z turbiną o maksymalnej prędkości co najmniej 22000 RPM | Tak, podać |  |
|  | Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: min. 80 m/s | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka | Tak, podać |  |
|  | Zużycie środka dezynfekcyjnego max. 1ml/m | Tak, podać |  |
|  | Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów | Tak, podać |  |
|  | Funkcja kontroli procesu testami chemicznymi | Tak, podać |  |
|  | Komputerowa kontrola dezynfekcji za pomocą czytnika USB | Tak, podać |  |
|  | Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia dezynfekcji | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w przełącznik aktywujący opcję opóźnienia czasu startu | Tak, podać |  |
|  | Funkcja podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych, miejsc trudnodostępnych – w zestawie wąż | Tak, podać |  |
|  | Z dostawą akcesoria zużywalne do urządzenia do zamgławiania umożliwiające skuteczną dekontaminację 5 000 m3 | Tak, podać |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

 ..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy