**UMOWA nr ……………/Inf./2016**

**kupna – sprzedaży**

Zawarta w dniu **………….......**. we Wrocławiu pomiędzy:

**4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,**

z siedzibą **50-981 Wrocław, ul. Weigla 5,**

**Regon** 930090240, **NIP** 899-22-28-956

zwanym w treści umowy **ZAMAWIAJĄCYM**, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, nr **KRS**: 0000016478

reprezentowanym przez:

**Komendanta – płk. lek. Wojciecha TAŃSKIEGO**

a

**……………………………………**

**……………………………………**

**Regon** …………………., **NIP** ………………………………..,

zwanym dalej **WYKONAWCĄ,**

 reprezentowanym przez:

1. …………………………………
2. ………………………………….

Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

**§ 1**

**Przedmiot dostawy**

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa zasilaczy awaryjnych UPS.**
2. Zestawienie asortymentowo-cenowe oraz szczegółowy opis przedmiotu umowy zostały zawarte w Załączniku nr 1.

**§ 2**

**Warunki płatności**

1. Łączna wartość netto umowy wynosi: ………..……………. **zł** (słownie: …………………………………………………………………………………..…………..), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi: ……………………… (słownie: …………………………………………………………………………...………………….).
2. Cena, o której mowa w ust. 1, obejmuje koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu oraz koszt gwarancji.
3. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, przelewem na jego konto w banku nr………………………………………………..
4. Strony ustalają, że płatność za fakturę nastąpi w terminie **60 dni** od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
5. Od należności nie uiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może naliczać odsetki za zwłokę w wysokości określonej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.)
6. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§ 3**

**Termin i warunki dostarczenia przedmiotu umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie **60 dni** od daty zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego przedmiot umowy własnym środkiem transportu i na koszt własny.
3. Wykonawca realizuje przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy innym dostawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jeżeli jednak Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom (chociażby za zgodą Zamawiającego) to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.
4. Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu wymaga potwierdzenia protokołem odbioru podpisanym przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia towaru niezgodnego ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

**§ 4**

**Odpowiedzialność za wady towaru**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru oraz zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad i będzie posiadał cechy określone w Załączniku nr 1 oraz spełni warunki określone przepisami prawa.
2. Wykonawca udziela gwarancji na czas określony w załączniku nr 1 dla urządzeń oraz akumulatorów, liczone od dnia dokonania odbioru towaru przez Zamawiającego.
3. W przypadku ujawnienia wady urządzenia, Wykonawca ma obowiązek naprawić urządzenie lub wymienić wadliwą część, lub wymienić urządzenie na nowe. Wymienione czynności muszą być zakończone w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady urządzenia.
4. Wszystkie czynności związane z naprawą lub wymianą gwarancyjną urządzenia wykonuje się na koszt Wykonawcy.
5. Jeśli jest taka konieczność, Wykonawca odbiera wadliwe urządzenie z siedziby Zamawiającego w godzinach od 7:30 do 15:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i sobót. Zamawiający nie przygotowuje paczek dla kuriera.
6. W przypadku przedłużenia się naprawy urządzenia, o której mowa w ust. 3 powyżej 14 dni Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć urządzenie zastępcze.
7. W wypadku 3 (trzech) nieskutecznych napraw sprzętu Wykonawca zobowiązany jest wymienić sprzęt na nowy.
8. Wszystkie naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowany serwis. Każda naprawa musi zostać odnotowana w karcie gwarancyjnej.
9. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
10. W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577 i następnych Kodeksu Cywilnego.

**§ 5**

**Kary umowne**

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:
* w wysokości 0,5 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego przedmiotu umowy,
* w wysokości 0,15 % ceny brutto umowy w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii urządzenia za każdy dzień opóźnienia przekraczający termn wskazany w § 5 ust. 4.
* w wysokości 10% ceny brutto umowy, od której realizacji odstąpiono w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
1. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne.

**§ 6**

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 618 z późn. zm.) ma zastosowanie.

**§ 7**

**Zmiana umowy**

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie aneksu.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

**§ 8**

**Postępowanie polubowne**

1. Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.
2. Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

**§ 9**

**Pozostałe postanowienia**

Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz innych obowiązujących aktów prawnych

**§ 10**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**Wykonawca: Zamawiający**

**Załącznik nr 1**

**Zestawienie asortymentowo-cenowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj zasilacza UPS | Model(należy podać) | Cena jedn.netto | Cena jedn. brutto | Ilość | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | UPS 850VA |  |  |  | 5 |  |  |
| 2. | UPS 1150VA |  |  |  | 5 |  |  |
| 3. | UPS 20kW 3F |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SUMA: |  |  |

Do zestawienia niniejszego należy dołączyć specyfikację techniczną dla modelów UPS wymienionych powyżej. Oferowane urządzenia muszą spełniać minimalne wymagania określone poniżej przez Zamawiającego.

**Szczegółowy opis przedmiotu umowy**

**UPS 850VA**

Wymagania:

* UPS 850VA Line-interactive o wysokiej częstotliwości
* Sprawność do 98%
* Wskazania zużycia energii na wyświetlaczu w kW
* Regulowana tolerancja napięcia i czułości
* Obudowa stelażowa 1U
* Ładowanie z kompensacją temperaturową
* Automatyczny test baterii i zimny start
* Ochrona przed głębokim rozładowaniem
* Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% min. 12 minut
* Karta komunikacyjna SNMP/Web
* Możliwość zdalnego załączania/wyłączania i zdalny wyłącznik awaryjny
* Oprogramowanie do zdalnego zarządzania zasilaniem
* Detektor monitorowania środowiska (temperatury, wilgotności, 2 wejścia przekaźnikowe bezpotencjałowe)
* Gniazda wyjścia 4 IEC C13
* Zgodność ze standardami: IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3
* Gwarancja 3 lata na elektronikę i 2 lata na baterie
* Dostawa 5 sztuk, podłączenie, przeszkolenie

**UPS 1150VA**

Wymagania:

* UPS 1150VA Line-interactive o wysokiej częstotliwości
* Sprawność do 98%
* Wskazania zużycia energii na wyświetlaczu w kW
* Regulowana tolerancja napięcia i czułości
* Obudowa stelażowa 1U
* Ładowanie z kompensacją temperaturową
* Automatyczny test baterii i zimny start
* Ochrona przed głębokim rozładowaniem
* Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% min. 12 minut
* Karta komunikacyjna SNMP/Web
* Możliwość zdalnego załączania/wyłączania i zdalny wyłącznik awaryjny
* Oprogramowanie do zdalnego zarządzania zasilaniem
* Detektor monitorowania środowiska (temperatury, wilgotności, 2 wejścia przekaźnikowe bezpotencjałowe)
* Gniazda wyjścia 6 IEC C13
* Zgodność ze standardami: IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3
* Gwarancja 3 lata na elektronikę i 2 lata na baterie
* Dostawa 5 sztuk, przeszkolenie

**UPS 20kW 3F**

Wymagania:

* UPS 20kW 3F o podwójnej konwersji i sprawności >96%
* Sprawność w trybie podwyższonej sprawności do 99%
* Czas podtrzymania 12 minut przy obciążeniu 70%
* Skalowalna architektura, możliwa praca do 4 jednostek i pracy równoległej bez pojedynczego punktu awarii
* Konstrukcja modułowa umożliwiająca redundancję z możliwością konfiguracji oddzielnych baterii
* Współczynnik mocy nie gorszy 1
* Stopień ochrony IP 20
* Współbieżne serwisowanie z możliwość rozbudowy „na gorąco”
* Możliwość serwisowania poszczególnych gałęzi baterii akumulatorów, przy ciągłej ochronie odbiorników
* Opcjonalny ponadpodstawowy przełącznik statyczny
* Zabezpieczenie wsteczne dla obwodu prostownika i baypassu
* Gotowość do pracy wirtualnej i pracy w chmurze, interfejs sieciowy(Karta komunikacyjna SNMP/Web)
* Detektor monitorowania środowiska (temperatury, wilgotności, 2 wejścia przekaźnikowe bezpotencjałowe)
* Oprogramowanie do zdalnego zarządzania zasilaniem, zarządzanie infrastrukturami IT oraz elektryczną z poziomy jednego pulpitu
* Porty USB, min. pięć wejść alarmów budynkowych, wyjście przekaźnikowe alarmu
* Średni czas naprawy 30 min.
* Zgodność ze standardami: IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3
* Gwarancja 2 lata na elektronikę i 2 lata na baterie
* Dostawa 1 sztuka, podłączenie, przeszkolenie