|  |  |
| --- | --- |
| **PAKIET 42 –Prowadniki sztywny i super sztywny 33140000-3** |  |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Producent/ Nazwa handlowa/ Numer katalogowy** |
| 1. | Prowadnik sztywny i super sztywny, typ Amplatz super stiff- Amplatz super stalowy rdzeń i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE średnice 0,035 cala oraz 0,038 cala, długość 75(90)/145/180/260 cm końcówka prosta miękka na długości 1 cm, 3,5 cm, 6 cm końcówka „jot” miękka na długości 6 cm .Produkt sprzedawany na opakowania. 1 opakowanie zawiera 5 szt. Cena jednostkowa=cena za 1 szt. | szt. |  | **100** |  |  |   |
| 2. | Przedłużające cewniki prowadzące (5 w 6) średnica wewnętrzna – 0,057” (1,45mm) średnica zewnętrzna – 0,066” (1,68mm) długość systemu 145cm- szaft typu hypotube, długość kanału roboczego 25cm | szt. |  | **42** |  |  |   |
| **RAZEM** |  |  |   |