**Załącznik nr 1**

**Zestawienie asortymentowo – cenowe**

*\* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).*

**Pakiet I – Doposażenie zestawu Kleinsasser produkcji Storz**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Nazwa** | **Ilość** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa producenta/ Nazwa handlowa/ numer seryjny sprzętu** |
| 1. | Laryngoskop operacyjny KLEINSASSER rozmiar średni dla dorosłych, dł. 17 cm, wymiary światła tubusu w części proksymalnej 26 x 15,5 mm, z bocznymi przyłączami w części proksymalnej do światłowodu sztywnego oraz rurki ssącej | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | Laryngoskop operacyjny KLEINSASSER z modyfikacją wg Ruderta do użycia z laserem CO2, dedykowany do spoidła przedniego, rozmiar średni dla dorosłych, dł. 18 cm, wymiary światła tubusu w części proksymalnej 25 x 16 mm, z bocznymi przyłączami w części proksymalnej do światłowodu sztywnego oraz rurki ssącej | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego laryngoskopu, dł. 16 cm | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Laryngoskop operacyjny KLEINSASSER rozmiar mały dla dorosłych, dł. 18 cm, dedykowany do trudnych warunków anatomicznych, wymiary światła tubusu w części proksymalnej 21 x 13,5 mm, z bocznymi przyłączami w części proksymalnej do światłowodu sztywnego oraz rurki ssącej | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Klips do oświetlania proksymalnego laryngoskopu, kompatybilny z posiadanymi laryngoskopami firmy Karl Storz | 2 szt. |  |  |  |  |
| 6. | Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego laryngoskopu, dł. 14 cm | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7. | Kleszcze tnące KLEINSASSER; bransze proste, miseczkowe, okrągłe o śr. 2 mm; dł. rob. 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia | 2 szt. |  |  |  |  |
| 8. | Kleszcze tnące KLEINSASSER; bransze zakrzywione do góry, miseczkowe, okrągłe o śr. 2 mm; dł. rob. 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia | 3 szt. |  |  |  |  |
| 9. | Kleszcze tnące KLEINSASSER; bransze zakrzywione w prawo, miseczkowe, okrągłe o śr. 2 mm; dł. rob. 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia | 2 szt. |  |  |  |  |
| 10. | Kleszcze tnące KLEINSASSER; bransze zakrzywione w lewo, miseczkowe, okrągłe o śr. 2 mm; dł. rob. 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia | 2 szt. |  |  |  |  |
| 11. | Nożyczki KLEINSASSER, ostrza proste; dł. rob. 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia | 2 szt. |  |  |  |  |
| 12. | Nożyczki KLEINSASSER, ostrza zagięte do góry 15°; dł. rob. 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia | 1 szt. |  |  |  |  |
| 13. | Nożyczki KLEINSASSER, ostrza zagięte do góry 45°; dł. rob. 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia | 1 szt. |  |  |  |  |
| 14. | Nożyczki KLEINSASSER, ostrza zakrzywione w prawo; dł. rob. 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia | 2 szt. |  |  |  |  |
| 15. | Nożyczki KLEINSASSER, ostrza zakrzywione w lewo; dł. rob. 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia | 2 szt. |  |  |  |  |
| 16. | Kleszcze biopsyjne KLEINSASSER, bransze owalne o rozmiarze 3x4 mm, jedna bransza ruchoma, dł. rob. 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia | 2 szt. |  |  |  |  |
| 17. | Kleszcze łyżeczkowe do mikrochirurgii krtani; bransze o śr. 4 mm, zakrzywione do góry, jedna bransza ruchoma; dł. rob. 23 cm, wyposażone w zintegrowane przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu podczas mycia | 2 szt. |  |  |  |  |
| 18. | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 300 cm, śr. 3,5 mm | 2 szt. |  |  |  |  |
| 19. | Podpórka piersiowa z uchwytem laryngoskopu:  - uchwyt laryngoskopu model GÖTTINGEN, wyposażony w śrubę regulacyjną kąt rozwarcia podpórki piersiowej, z możliwością rozbudowy o element przedłużający zwiększający kąt rozwarcia,  - podpórka piersiowa wyposażona w obręcz o śr. 9 cm z mocowaniem przegubowym do pręta, długość pręta 34 cm, wykonana z metalu, | 1 szt. |  |  |  |  |
| 20. | Stolik podporowy typu GÖTTINGEN pod laryngoskopową podpórkę piersiową, wyposażony w:  - ruchomy stolik do oparcia laryngoskopowej podpórki piersiowej mocowany do ramienia poziomego,  - ruchome ramię poziome do zamocowania stolika,  - ruchome ramię pionowe z mocowaniem do szyny sprzętowej 25 x 10 mm stołu operacyjnego, z możliwością regulacji wysokości położenia stolika | 1 szt. |  |  |  |  |
| 21. | Elektroda koagulacyjna kulkowa, śr. 1 mm , końcówka robocza prosta, dł. rob. 23 cm, końcówka proksymalna z przyłączem HF zagięta | 1 szt. |  |  |  |  |
| 22. | Elektroda koagulacyjna kulkowa, śr. 2 mm, końcówka robocza prosta, dł. rob. 23 cm, końcówka proksymalna z przyłączem HF zagięta | 2 szt. |  |  |  |  |
| 23. | Przewód HF, monopolarny, dł. 300 cm | 1 szt. |  |  |  |  |
| 24. | Ochraniacz na zęby, silikonowy, autoklawowalny, z możliwością użycia wraz z ochraniaczem metalowym | 5 szt. |  |  |  |  |
| 25. | Rurka ssąca KLEINSASSER, śr. zew. 2,5 mm, dł. rob. 23 cm | 2 szt. |  |  |  |  |
| 26. | Rurka ssąca KLEINSASSER, śr. zew. 3 mm, dł. rob. 23 cm | 2 szt. |  |  |  |  |

**Parametry techniczne:**

1. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów narzędzi chirurgicznych 5% na długości narzędzi

2. Dołączenie do oferty informacji producenta oferowanych narzędzi chirurgicznych odnośnie materiału użytego do produkcji instrumentów chirurgicznych. Musi być podany zakres twardości stali użytych do produkcji dla poszczególnych grup narzędzi chirurgicznych. Grupy narzędzi:

* haki operacyjne , retraktory , podważki , pincety , kleszczyki , klemy , sztance , imadła bez twardej wkładki – min. 42 – 50 HRC, 185HV 10
* kleszczyki opatrunkowe oraz opinania serwet pola operacyjnego , akcesoria stosowane na sali OP , instrumenty ginekologiczne ( np. wzierniki , skrobaczki ) , instrumenty ortopedyczne i kardiochirurgiczne – min. 42 – 47 HRC

3. Trwałe oznakowanie narzędzi: logo producenta, nr katalogowy.

4. Oferowane narzędzia winna cechować: narzędzia muszą być wykonane ze stali zgodnie z DIN 58298, ISO 13402, ISO 7741, spełniać standard dla stali ISO 7153-1 oraz dla poszczególnych grup wyrobów, posiadać stal wg norm DIN (wraz z potwierdzeniem parametrów stali certyfikatem producenta)

5. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikat CE oraz deklarację zgodności CE zgodną z dyrektywą unijną dotyczącą wyrobów medycznych 93/42/EEC . Musi posiadać aktualnie obowiązujące dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach służby zdrowia na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679)

6. Narzędzia muszą posiadać możliwość : --mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH), -dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH), - sterylizacji (parowa w autoklawach 134C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51C)

7. Każdy zaoferowany element specyfikacji asortymentowo-cenowej musi być przedstawiony w dołączonych do oferty oryginalnych firmowych katalogach, prospektach, folderach lub ich kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem, a jego jakość musi być potwierdzona dołączonym do oferty certyfikatem CE , deklaracją zgodności CE i/lub wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych.

8. Posiadanie przez oferenta certyfikatu ISO (System Zarządzania Jakością) na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia oraz kopią certyfikatu potwierdzoną za zgodność z oryginałem

9. Zamawiający zastrzega możliwość dostarczenia na każdym etapie postępowania oryginalnego, ogólnie dostępnego katalogu producenta w celu weryfikacji poprawności zaoferowanych produktów.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne,   
w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

…………….…dnia…………… ...................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo