Zał. 3

**SPECYFIKACJA TABLICY i PLAKATÓW**

Przedmiot zamówienia musi zawierać elementy graficzne zgodne z zamieszczonym wzorem i z wytycznymi zamieszczonymi na <https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne>

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Przedmiot rozeznania cenowego | Specyfikacja | Liczba sztuk |  |
| 1 | Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej | Minimalnyrozmiar to 80x120 cm, blacha ocynkowana o grubości min. 1mm wyklejona folią zadrukowaną w pełnym kolorze, zabezpieczenie laminatem przed promieniami UV, 4 otwory montażowe, 4 dystanse ze stali kwasoodpornej wraz z kołkami mocującymi, na stelażu z profili stalowych, posadowionych w podłożu z ziemi, wysokość stelaża po montażu-2,20 m od poziomu gruntu do górnej krawędzi tablicy, wykonana z wysokiej jakości materiałów min. 5 lat od zakończenia projektu. | 1 |  |
| 2 | Zaprojektowanie i wykonanie plakatów informacyjnych | Zgodnie z zamieszczonym wzorem  | 10 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |