**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

**BUDOWLANYCH**

Nazwa zadania :

ZADANIE NR 1:

**Naprawa chodnika przy wejściu głównym do budynku nr 1**

ZADANIE NR 2:

**Naprawa chodnika wokół skweru przy wejściu głównym do budynku nr 1**

ZADANIE NR 3:

**Zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót**

**i w trakcie rękojmi.**

Adres inwestycji: Wrocław, ul. R. Weigla 5

Zamawiający : 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

SP ZOZ we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5

Data opracowania : maj 2013

##### BRANŻA BUDOWLANA

# 

# ROZDZIAŁ I

# ~ ROBOTY W ZAKRESIE REMONTU CHODNIKA ~

45 233 222 – 1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

## 1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące

realizacji robót w zakresie naprawy nawierzchni chodników przewidziane do wykonania w ramach

zadania nr 1 i nr 2 oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego dla wykonanych robót w ramach zadania nr 2.

## 2. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie i odbiór wszystkich robót przy wykonaniu napraw nawierzchni chodnikowych.

## 3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

W ramach robót budowlanych dla zadania nr 1 i nr 2 przewiduje się wykonanie następujących prac

uwzględniając technologię ich wykonania:

* Rozebranie fragmentu jezdni przy krawężnikach wraz z odtworzeniem
* Przełożenie krawężników betonowych;
* Przełożenie obrzeży trawnikowych;
* Przełożenie płyt chodnikowych z ustabilizowaniem podłoża i zasypanie piaskiem spoin;
* Wymiana zniszczonych płyt chodnikowych.

## 4. Wytyczne wykonania i odbioru robót

* Prace powinny być wykonywane zgodnie z technologią wykonywania robót oraz wytycznymi producenta na zastosowane materiały;
* Teren prowadzenia robót ma być widocznie odgrodzony;
* Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym wytyczy tymczasowe przejścia dla pieszych.

## 5. Warunki prowadzenia robót

Przy wykonaniu robót naprawczych nawierzchni chodnikowych obowiązują wszystkie przepisy BHP

dotyczące prac budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich

zgodność z umową, dokumentacją kosztorysową, wytycznymi SST oraz poleceniami

zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw do tych dokumentów

wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

## 6. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu:

* Właściwego ułożenie krawężników i obrzeży;
* Właściwego utwardzenia podłoża;
* Właściwego ułożenia nawierzchni chodników;

## 7. Obmiar robót

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres wykonywanych prac w ramach poszczególnych

pozycji jest załączony do dokumentacji Przedmiar Robót.

## 8. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi są:

1 m2 wykonania następujących po sobie robót

## 9. Odbiór robót i podstawy płatności

Odbiór robót polega na:

* odbiór robót ulegających zakryciu – dotyczy prac wyszczególnionych w pkt. 6.
* odbiór końcowy prac po zakończeniu robót dotyczy jakości robót oraz zgodności z dokumentacją i technologią;
* sprawdzeniu zgodności robót z przedmiarami robót.

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie

ofertowym. Zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie w katalogach dla działów

i pozycji tablic wyszczególnionych w Przedmiarze robót.

* Wykonanie dokumentacji zdjęciowej z realizacji zadania i przekazanie ich na płycie CD

Ceny jednostkowe obejmują

* dostawę niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji.

Opracował: