**Załącznik nr 1a**

**Zestawienie asortymentowo – cenowe przedmiotu zamówienia**

*\* Cena brutto (zł), będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto(zł) razy Ilość zakupu – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł).*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto**  **[zł]** | **Wartość netto**  **[zł]** | **Cena brutto**  **[zł]** | **Nazwa producenta/**  **Nazwa handlowa/**  **numer katalogowy/** |
| **1** | Duplikator płyt CD/DVD ze złączem Ethernet | 2 |  |  |  |  |
| **2** | Licencja MS WINDOWS Server Standard 2012 R2 x64 English – licencja GOV | 1 |  |  |  |  |
| **3** | Oprogramowanie sterujące do duplikatorów Qstar Dicom Publisher wraz z usługą instalacji i konfiguracji do pracy z systemem IMPAX firmy AGFA | 2 |  |  |  |  |
| Razem: | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

…………….…dnia…………… ...................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

**Załącznik nr 1b**

**PARAMETRY BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE**

**Dostawa duplikatorów płyt CD/DVD wraz z licencją oraz oprogramowaniem sterującym duplikatorów i podłączeniem do systemu Cyfrowej Radiologii**

**Wykonawca: ……………………………………………..**

**Nazwa i typ: ……………………………………………..**

**Producent/ Kraj : ……………………………………………..**

**Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / 2017**

**\*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie**

| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry wymagane\*** | **parametry oferowane /  nr strony w materiałach informacyjnych dołączonych do oferty** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Duplikator płyt CD/DVD ze złączem Ethernet** | **2 szt.** |  |
|  | Szybkość publikowania (nagrywanie i drukowanie) | min. 30 nośników CD-R / na godzinę |  |
| min. 17 nośników DVD / na godzinę |  |
|  | Szybkość samego zadrukowywania | min. 60 nośników / na godzinę (tryb szybki)  min. 42 nośniki / na godzinę (tryb wysokiej jakości) |  |
|  | Metoda zadruku | Zadruk atramentowy, tusze pigmentowe |  |
|  | Liczba pojemników wejściowych | 2 |  |
|  | Liczba pojemników wyjściowych | 1 |  |
|  | Pojemność pojemników wejściowych | 100 |  |
|  | Pojemność pojemnika wyjściowego | 50 |  |
|  | Pojemność pojemnika szybkiego dostępu | 5 |  |
|  | Rozdzielczość drukowania | 1440 x 1440 dpi |  |
|  | Pojemniki z tuszem | wymagany tusz czarny + każdy kolor w oddzielnym pojemniku |  |
|  | Liczba napędów CD | 2 |  |
|  | Prędkość zapisu danych | CD: Maximum 40X  DVD-R, DVD+R: Maximum 12X  DVD-R DL, DVD+R DL: Maximum 8X |  |
|  | Obszar zadruku | 25 – 116,5 mm |  |
|  | Wyświetlacz | Tak. Wskazujący stan urządzenia, stan materiałów eksploatacyjnych oraz pozwalający na konfiguracje urządzenia |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy | Tak |  |
|  | Waga | nie więcej niż 25 kg |  |
|  | Zużycie energii | średnie nie więcej niż 85 W |  |
|  | Komunikacja | Interfejs Ethernet GigaBit |  |
|  | Certyfikacja | Oznaczenie CE |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe | wymagany dodatkowy komplet atramentów (po 1 z każdego koloru) |  |
| **II** | **Licencja MS WINDOWS Server Standard 2012 R2 x64 English – licencja GOV** | TAK |  |
| **III** | **Oprogramowanie sterujące do duplikatorów Qstar Dicom Publisher wraz z usługą instalacji i konfiguracji do pracy z systemem IMPAX firmy AGFA** | **2 szt.** |  |
|  | Oprogramowanie sterujące robotem do nagrywania płyt CD i DVD dla pacjenta, zapewniające automatyczną produkcję płyty z badaniem oraz jego opisem | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia odbiór badań z opisami wysłanych bezpośrednio z systemu IMPAX | TAK |  |
|  | Oprogramowanie kompatybilne z oferowanym robotem | TAK |  |
|  | Instalacja oprogramowania na zapewnionej przez Zamawiającego stacji roboczej | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji oprogramowania na systemie wirtualnym | TAK |  |
|  | Konfiguracja oprogramowania do pracy z systemem IMPAX i oferowanym robotem | TAK |  |
|  | Konfiguracja szablonu nadruku danych pacjenta i badania na płycie | TAK |  |
|  | Opis badania dostępny z poziomu przeglądarki DICOM zapisywanej na płycie | TAK |  |
| **IV** | **Inne** |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, | TAK z dostawą |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne (w języku polskim) zawierające pełne dane techniczne,   
w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy